Информация для размещения на портале

«Карта доступности Пермского края»

**1 – Общие сведения об объекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | **МАУ ДО СДЮТЭ** |
| Руководитель объекта ФИО | **Третьякова Ольга Анатольевна** |
| Адрес объекта | **г. Чайковский, ул. Советская, д.42а** |
| Краткое описание деятельности | **Дополнительное** |
| **Фото учреждения для заставки** | **№ 2** |

**1.1 – Сведения об организации, расположенной на объекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Телефон (факс) | **8(34241)6-54-14** |
| E-mail | [**sdute@yandex.ru**](mailto:sdute@yandex.ru) |
| Сайт организации | **sdute.ru** |
| Режим работы | **c 8.00 ч до 21.00ч** |

**2 – Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды оказываемых услуг  *Понятным для пользователя языком* | Оказание услуг в сфере дополнительного образования ( туристско – краеведческого, физкультурно – спортивного, художественно – эстетического, эколого – биологического и социально – педагогического направлений) |
| Форма оказания услуг | **На объекте** / С длительным пребыванием, в т.ч. проживанием / На дому / Дистанционно |
| Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида | Есть/**Нет**\* |
| Уровень этажа, на котором оказываются услуги для инвалидов | 1 |
| Допуск на объект собаки-проводника  *В соответствии со статьей 15 федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение* | **Есть**/Нет\* |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**2.1 – Координаты сотрудника, ответственного за обеспечение доступности для инвалидов на объект**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | **Бровкина Ольга Юрьевна** |
| Должность | **Заместитель директора по АХЧ** |
| Контактный телефон | **89223217093** |

**3.1 – Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

|  |  |
| --- | --- |
| Путь следования к объекту пассажирским транспортом  *Указать номера автобусов, трамваев, троллейбусов; описать движение инвалида от остановки общественного транспорта до объекта, указать расстояние до объекта от остановки* | Остановка «Пл. Чайковского»  Маршрут автобуса № 1, 2 «Основной – Уральская»  Маршрут автобуса № 16л, 16в «Заря – Основной – Уральская» |
| Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути | Да/**Нет**\* |
| Перепады высоты на пути  *Указать наличие/отсутствие бордюров, крутых уклонов,пандусов, лестниц, выбоинов, трещин и т.д.* | Имеются перепады высоты, выбоины и трещины |

**3.2 – Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта**

|  |  |
| --- | --- |
| Перепады высоты на пути  *По паспорту объекта* | **Да**/Нет\* |
| Дополнительное описание (обустройства для инвалидов на коляске)  *По паспорту объекта* | **Нет** |

**3.4.1 – Прилегающая территория**

|  |  |
| --- | --- |
| Прилегающая территория | **Есть**/Нет\* |
| Покрытие прилегающей территории | Ровное/Нескользкое/Скользкое/  **Неровное**\* |
| Бордюры | Есть/**Нет**\* |
| Автостоянка | Есть/**Нет**\* |
| Парковочные места для инвалидов | Есть/**Нет**\* |
| Дополнительная информация  *Указывается доступность (при наличии) калитки, пандуса на территории к объекту, лестницы; наличие табличек указателей направления движения и тактильных направляющих; Указывается доступность путей движения (продольный уклон не более 5%); наличие мест для отдыха (норматив – скамейки должны быть с опорой для спины; подлокотником; навесом; местом для кресел-колясок)* | Ширина прохода в калитке 0,9 м, ширина маршрута движения 3,0м, перепад составляет 0,2м, скамейки для инвалидов и места отдыха отсутствуют, тактильные обозначения отсутствуют. |
| **Фото тротуара / прилегающей территории** | № 1, 20 |
| **Фото бордюра** | - |
| **Фото входа на территорию** | № 20 |
| **Фото автостоянки** | - |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**3.4.2 – Вход в здание**

|  |  |
| --- | --- |
| Вход для инвалидов | **с центрального (главного) входа** /с отдельного входа |
| Вход для инвалидов на уровне земли | **Есть**/Нет\* |
| Дополнительная информация  *Описать пути движения к отдельному входу для инвалидов. Указать наличие кнопки вызова, контакты для связи с обслуживающим персоналом.* | Имеется кнопка вызова персонала |
| Фото оборудованного для инвалидов входа | № 2 |
| Фото входа для инвалидов на уровне земли | № 3 |
|  |  |
| **3.4.2.1.** **Лестница на входе** | Есть/**Нет**\* |
| Поручни  *Норматив: с обеих сторон на высоте 90 см (± 3 см)* | С одной стороны /С обеих сторон/ **Отсутствуют\*** |
| Количество ступеней  *Норматив: марш не должен быть менее 3 ступеней и не должен превышать 12 ступеней; одиночные ступени недопустимы, заменяются пандусами (съездами)* | - |
| Покрытие на лестнице | - |
| Контрастные полосы  *Норматив: проступи краевых ступеней лестничных маршей имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м).* | Есть/**Нет**\* |
| Предупредительные тактильные полосы перед лестницей  *Глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней* | Есть/**Нет**\* |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности фактического состояния. Возможно указание: - наличия аппарелей, швеллера (норматив: применение аппарелей, швеллера не допускается), - высоты подступенков (норматив:0,12-0,15 м), - ширины проступи лестниц (норматив: 0,35 – 0,4 м), - особенностей поручня (округлые, прямоугольные), - наличие дополнительных поручней на высоте 0,7 м, 0,5 м, - и т.д.* | - |
| **Фото лестницы на входе** | - |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**3.4.2.2 – Пандус на входе**

|  |  |
| --- | --- |
| Пандус на входе | Есть/**Нет**\* |
| Количество маршей пандуса | - |
| Уклон пандуса  *Норматив: - не более 1:20 (5%); - не более 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м при ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций. Формула расчета уклона пандуса: (высота пандуса/длина основания пандуса) х 100* | - |
| Поручни  *Норматив – с обеих сторон на высоте 90 см (допускается от 85 до 92 см) и 70 см. Расстояние между поручнями пандуса - от 0,9 м до 1,0 м.* | С одной стороны /С обеих сторон / **Отсутствуют**\* |
| Покрытие пандуса | - |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности фактического состояния. Возможно указание: - размеров горизонтальных площадок пандуса (норматив: 1,5 х 1,5 м), - особенностей поручня (округлые, прямоугольные), - наличие дополнительных поручней на высоте 0,5 м, - наличие тактильных указателей переда пандусами (норматив: тактильно-контрастные указатели перед пандусами не обустраиваются); - т.д.* | **-** |
| **Фото пандуса на входе** | - |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.2.3 – Подъемное устройство (платформа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Подъемное устройство (платформа) | **Есть**/Нет\* |
| Кнопка вызова персонала  *Норматив: Не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола* | **Есть**/Нет\* |
| Контакты для связи с обслуживающим персоналом  *ФИО, должность, телефон* | |  | | --- | | **Агадуллина Альфида Индусовна** | | **Методист** | | **89223411052** | |
| Дополнительная информация  *Указать вид: подъемник с наклонным или с вертикальным перемещением, гусеничный подъемник* | Гусеничный подъемник |
| **Фото подъемного устройства (платформы)** | № 13 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.2.4 – Входная площадка**

|  |  |
| --- | --- |
| Входная площадка | **Есть**/Нет\* |
| Возможность разворота на кресле-коляске  *Норматив: размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 м х 2,2 м.* | **Есть**/Нет\* |
| Поверхность входной площадки  *Норматив: твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1 – 2%* | Скользкая /**Нескользкая (в том числе, при намокании)\*** |
| Дополнительная информация  *Указать наличие навеса, водоотвода* | Имеется навес и водоотвод |
| **Фото входной площадки** | № 3 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.2.5 – Входная дверь**

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске | **Есть**/Нет\* |
| Ширина дверного проема в свету  *Норматив: не менее 90 см* | 0,9м |
| Высота порога  *Норматив – не более 0,014 м (1,4 см)* | Отсутствует **/ Низкий (соответствует)** / Высокий (не соответствует)\* |
| Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей  *Норматив: на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м; на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.* | Есть/**Нет**\*  Дверь не прозрачная, имеет контрастность |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности: наличие кнопки вызова персонала, наличие символа доступности, контрастности* | Дверь не прозрачная, имеет контрастность, имеется кнопка вызова персонала |
| **Фото входной двери** | № 3 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.2.6 – Тамбур**

|  |  |
| --- | --- |
| Тамбур  *Норматив: глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,3 м.* | **Есть**/Нет\* |
| Дополнительная информация  *Указать размеры тамбура и возможность инвалида для разворота кресла-коляски на 180 градусов; поверхность покрытий тамбура (норматив: твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%.* | 2,0м\*2,38м,поверхность покрытия твердая |
| **Фото тамбура** | № 4 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.2.7 – Дверь из тамбура в помещение**

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске | **Есть**/Нет\* |
| Ширина дверного проема в свету  *Норма: Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.* | 0,9м |
| Высота порога  *Норматив – не более 0,014 м (1,4 см)* | **Отсутствует** / / Высокий (не соответствует)\* |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности: наличие символа доступности, контрастности и т.д.* | Имеется символ доступности на двери |
| **Фото двери из тамбура в помещение** | № 4 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.3 – Пути движения в здании**

|  |  |
| --- | --- |
| Этажность здания | Одноэтажное здание/ **Здание имеет** цокольный, **либо 2,** либо выше этажи\* |
| Услуги цокольного, 2 и выше этажей организованы на 1 этаже | **Да**/Нет\* |
| Тактильные напольные указатели внутри здания | **Есть**/Нет\* |
| Описание маршрута тактильных напольных указателей внутри здания  *Указать, где расположены тактильные напольные указатели внутри здания. Декор полов и площадок независимо от того, какой материал применен, рекомендуется сочетать с разметкой путей движения, зон ожидания, обеспечивая при этом допустимую контрастность.* | Полное обеспечение идентифицированными символами |
| Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги | **Есть**/Нет\* |
| Звуковая информация | Есть/**Нет**\* |
| Дополнительная информация  *Указание ширины путей движения (коридора) (норматив: не менее 1,5 м), наличия зон отдыха для инвалидов и т.д. Описать специальные устройства для поддержки людей с нарушениями зрения и слуха, пороги; покрытие поверхности пола (скользкое/ нескользкое);* | Ширина путей движения коридора  1,5 м, имеются места отдыха и ожидания, в том числе для инвалидов на колясках. |
| **Добавить фото для отображения "Возможность беспрепятственного передвижения инвалидов на кресле-коляске в коридоре"** | № 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
| **Добавить фото для отображения "Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги"** | № 5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16 |
| **Добавить фото для отображения "Тактильные напольные указатели внутри здания"** | № 5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16 |
| **Добавить фото для отображения "Звуковая информация"** | - |
| **Добавить фото для отображения "Для доступа на цокольный, 2 и выше этажи имеется"** | № 11 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.3.1 – Лифт**

|  |  |
| --- | --- |
| Лифт | Есть/**Нет**\* |
| Доступность лифта для инвалидов на кресле-коляске  *Норматив: ширина дверного проема лифта для нового строительства зданий - не менее 0,9 м; Размеры кабины лифта - не менее 1,1 м x 1,4 м (ширина x глубина)* | Есть/**Нет**\* |
| Сопровождение движения лифта визуальными сигналами  *Норматив: прибытие назначенной кабины лифта на этаж сопровождается визуальным сигналом.* | Есть/**Нет**\* |
| Сопровождение движения лифта звуковыми сигналами  *Норматив: - в момент начала открывания дверей звучит сигнал; - сигнал слышен в кабине и на этажной площадке; - при остановке кабины речевой информатор сообщает номер этажа (уровень звука от 35 до 65 дБА).* | Есть**/Нет**\* |
| Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов  *Норматив: цифровое и тактильное (рельеф) обозначение этажа размером не менее 0,1 м, - напротив выхода из лифтов на высоте 1,5 м* | Есть/**Нет**\* |
| Кнопки вызова внутри лифта  *Норматив: Идентификация рабочей поверхности кнопок на этаже и в кабине - визуальное (контрастность) и тактильное (рельеф) отличие от лицевой панели поста управления или других окружающих элементов* | - |
| Дополнительная информация  *Норматив: Высота поручня на боковой стороне кабины лифта - 0,9 +/- 0,025 м; Кнопка вызова лифта на любом этаже - не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола.* | **-** |
| **Добавить фото для отображения «Лифт»** | **-** |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.3.2 – Подъемное устройство внутри здания**

|  |  |
| --- | --- |
| Подъемное устройство (платформа) | **Есть**/Нет\* |
| Кнопка вызова персонала | **Есть**/Нет\* |
| ФИО специалиста, управляющего подъемником, его номер телефона | Есть |
| Дополнительная информация |  |
| **Добавить фото для отображения "Подъемное устройство внутри здания"** | № 13 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
  
**3.4.3.3 – Лестница внутри здания**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лестница внутри здания** | **Есть**/Нет\* |
| Поручни  *Норматив: Установлены вдоль обеих сторон всех лестниц на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м); Поручень перил непрерывный по всей ее высоте; Завершающие горизонтальные части поручня округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м: - длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м); - имеют нетравмирующее завершение. округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м* | С одной стороны **/ С обеих сторон** / Отсутствуют\* |
| Покрытие лестницы  *Норматив: Ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью* | Скользкое/ **Нескользкое** |
| Контрастные полосы  *Норматив: Проступи краевых ступеней лестничных маршей имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.* | **Есть**/Нет\* |
| Предупредительные тактильные полосы перед лестницей | **Есть**/Нет\* |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности фактического состояния. Возможно указание: Нормативы: Поручень перил непрерывный по всей ее высоте; Завершающие горизонтальные части поручня округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м: - длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м); - имеют нетравмирующее завершение.* | Поручень перил непрерывный по всей ее высоте; Завершающие горизонтальные части поручня округлого сечения диаметром 0,05 м: - длиннее марша лестницы, имеют не травмирующее завершение. |
| **Добавить фото для отображения "Лестница внутри здания"** | № 11 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**3.4.3.4 – Пандус внутри здания**

|  |  |
| --- | --- |
| Пандус внутри здания | **Есть**/Нет\* |
| Количество маршей пандуса | 1/**2**/3/4 |
| Уклон пандуса  *Норматив: – не более 1:20 (5%); - до 1:10 (10%) при перепаде высот пола 0,2 м и менее; - 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м Формула расчета уклона пандуса: высота/длину и умножается на 100* | Уклон пандуса составляет 14 % |
| Поручни  *Норматив – с обеих сторон на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м* | С одной стороны / **С обеих сторон** / Отсутствуют\* |
| Покрытие пандуса | Ровное/ Неровное/Скользкое/ **Нескользкое** |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности фактического состояния. Возможно указание: Ограждения с поручнями – установлены вдоль обеих сторон пандуса на расстоянии от 0,9 м до 1,0 м; - Установлены на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), и дополнительно на высоте 0,7 м; - Непрерывны по всей длине. - Завершающие горизонтальные части поручня - длиннее наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) - имеют нетравмирующее завершение* | Поручни установлены с двух сторон, на высоте 0,9м, непрерывные по всей длине, расстояние между поручнями 1,0м |
| **Фото пандуса внутри здания** | № 12 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**3.4.4 – Места предоставления услуг**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие доступных мест предоставления услуг | **Есть**/Нет\* |
| Расположение кабинетов (описание)  *Указать, на каком этаже расположен тот или иной специалист/отдел, указать номер кабинета.* | 1 |
| Описание мест предоставления услуг  *Указать, где расположена доступная зона для инвалидов, описание специального оборудования для инвалидов, специализированных услуг для инвалидов и т.д. Нормативы: Ширина дверного проема – не менее 0,9м, Высота дверного порога - не более 0,014м, Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м. Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.* | Ширина дверного проема – 0,9м, Высота дверного порога - 0,014м, Ширина прохода в помещении - 3,0м,  Подходы к оборудованию и мебели есть. |
| **Добавить фото для отображения "Наличие доступных мест предоставления услуг"** | № 17 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть  
 **3.4.5 – Санитарно-гигиенические помещения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие санитарно-гигиенических помещений | **Есть**/Нет\* |
| Доступный санузел  *Нормативы: Ширина дверного проема - не менее 0,9 м. Высота дверного порога - не более 0,014 м. В кабине сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски - шириной не менее 0,8 м. В кабине имеется свободное пространство для разворота кресла-коляски - диаметром не менее 1,4 м. У унитаза установлены поручни (один или оба из них являются откидными) – наличие. У раковины установлены поручни – наличие.* | **Есть**/Нет\* |
| Месторасположение доступных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений  *Указать уровень этажа, на котором расположено санитарно-гигиеническое помещение* | 1 |
| Дополнительная информация  *Указать другие особенности фактического состояния. Возможно указание: - наличие оборудованных водопроводные краны с рычажной рукояткой, при возможности – с автоматическими или сенсорными танами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается; - оборудование системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала - Размеры санитарно-гигиенического помещения (универсальной кабины не менее: ширина - 2,2 м, глубина - 2,25 м. Размеры доступной кабины в общественной уборной не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 2,2 м) - Дверные ручки (имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий)* | Размеры санитарно-гигиенического помещения ширина - 2,2 м, глубина - 2,25 м. Дверные ручки (имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий). Имеется пространство для размещения кресла – коляски. У унитаза установлены поручни ( один из них является откидным) |
| **Добавить фото для отображения "Санитарно-гигиенические помещения"** | № 18 |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**3.5 – Итоговое заключение о доступности для инвалидов объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Указать итоговое состояние доступности для каждой категории инвалидов  ***К****– на кресле-коляске* ***О****– с нарушением опорно-двигательного аппарата* ***С****– с нарушением зрения* ***Г****– с нарушением слуха* ***У****– с нарушениями умственного развития* | Объект доступен частично всем категориям инвалидов (ДЧ – В) |
| Итоговая доступность  ***Доступно полностью – ДП****Обеспечена доступность любого места обслуживания на объекте; На объекте организован процесс оказания услуг всем категориям инвалидам.* ***Доступно частично – ДЧ*** *1. Доступность объекта и услуг обеспечена по варианту «Б». Нормативы выполнены по структурно-функциональным зонам объекта: территория, прилегающая к зданию; вход в здание; пути движения внутри здания к специально выделенной зоне целевого назначения для инвалидов; специально выделенная зона целевого назначения с обеспечением на ней всех видов услуг, имеющихся в данном здании; санитарно-гигиеническое помещение; система информации и связи (на указанных зонах). 2. Объект доступен, но имеются отклонения от нормативов, не нарушающие требований безопасности и досягаемости. 3. Обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов на объекте; 4. Объект доступен полностью или частично для всех категорий инвалидов; 5. Обеспечена доступность специализированного объекта по варианту «А» или «Б», в котором обеспечивается обслуживание определенных категорий инвалидов (например, детский сад для глухих детей). Объект доступен для одной или нескольких категорий инвалидов (К,О,С,Г).* ***Примечания:*** *1) Для признания объекта частично доступным для инвалидов с нарушением зрения необходимо обеспечить следующие требования:  -использование контрастных сочетаний цветов в применяемом оборудовании;  -обозначение препятствий контрастным цветом;  -расположение визуальной информации на контрастном фоне крупным шрифтом с соответствующим расстоянием рассмотрения;  -организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, и оказание им необходимой помощи.  2) Для признания объекта частично доступным для инвалидов с нарушением слуха необходимо обеспечить следующие требования:  -наличие непрерывной визуальной информации на объекте, позволяющей достичь целей его посещения;  -оборудование акустических устройств типа «индукционный контур» на объектах массового посещения людей.  3) Объект может быть признан частично доступным без оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске, если время нахождения посетителей по технологическим параметрам обслуживания менее 60 мин (на основании п. 5.40 СП 118.13330.2012).  4) Объект может быть признан частично доступным без оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске, на объектах дошкольного образования. 5) На объектах физической культуры и спорта, предназначенных для учебно-тренировочных занятий инвалидов, обязательно наличие оборудованной душевой кабины для инвалидов.* ***Доступно условно – ДУ*** *Объект не соответствует нормативным требованиям, однако организацией предусмотрено оказание инвалиду сотрудниками организации помощи в получении услуги либо предоставление услуги иным образом: -на дому; -дистанционно; -в другом учреждении.* ***Временно недоступно – ВНД*** *Объект не соответствует нормативным требованиям, альтернативные формы обслуживания не предусмотрены, объект признан ветхим, аварийным.* | ДП /**ДЧ**/ ДУ/ ВНД \* |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

**4. – Управленческое решение (по паспорту объекта)**

|  |  |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не требуется / **Ремонт (текущий, капитальный)** / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Вход (входы) в здание | **Не требуется** / Ремонт (текущий, капитальный) / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Путь (пути) передвижения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Не требуется** / Ремонт (текущий, капитальный) / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Зона целевого назначения | **Не требуется** / Ремонт (текущий, капитальный) / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Санитарно-гигиенические помещения | **Не требуется** / Ремонт (текущий, капитальный) / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | Не требуется / **Ремонт (текущий, капитальный)** / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется / **Ремонт (текущий, капитальный)** / Организация альтернативной формы обслуживания / Индивидуальное решение с ТСР\* |

\* - нужное выделить или подчеркнуть

|  |  |
| --- | --- |
| Период проведения работ | 2019-2021г |
| В рамках исполнения | Программы «Развитие образования Чайковского городского округа» |
| Ожидаемый результат | Объект становиться ДЧ – И для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения |
| Оценка результата после адаптации объекта | 2021 г |
| Для принятия решения (требуется, не требуется) согласование | Требуется |
| Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  *По паспорту объекта Наименование документа и выдавшей организации, дата формирования документа* | Нет |

**5. – Особые отметки (по паспорту)**

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт составлен на основании анкеты: номер анкеты | Акт обследования объекта №75-О от 23 марта 2020г |
| Дата составления анкеты | 23 марта 2020г |
| Представитель координирующего органа, проводивший обследование объекта |  |
| Информация размещена (обновлена) на карте доступности Пермского края, дата |  |

**5. – Дополнительно**

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительное описание объекта для отображения на портале  *Дополнительное описание объекта для отображения на портале (Заполняется вне данных о паспорте)* |  |